expériences ET RELEVÉ DE MESURES :

Utiliser votre trieur pour les prises de note et les divers relevés !!!

Etape 1 :influence du nombre de pales Placer l’éolienne 6 pales devant le ventilateur et le déplacer pour obtenir la plus grande vitesse de rotation des pales. Mesurer la tension obtenue Mesurer l’intensité obtenue Changer avec une éolienne 3 pales pour remplir le tableau ci-dessous et faire le graphique correspondant.

Mesure du voltage

Mesure de l’intensité

Pales	3	6
Tension (V)
Intensité (mA)
Puissance (W)

Conclusion :

Etape 2 :Influence du vent Réaliser le branchement suivant avec une éolienne 6 pales. Placer le ventilateur devant et le déplacer pour obtenir la plus grande vitesse de rotation des pales. Faire varier la vitesse du ventilateur (1, 2 et 3) et remplir le tableau puis faire le graphique correspondant.

Vitesse ventilateur	1	2	3
Tension en V
Intensité en mA
Puissance en mW

Conclusion :

Etape 3 :

Réaliser le branchement suivant avec deux éoliennes à 6 pales.

Placer le ventilateur devant et le déplacer pour obtenir la plus grande vitesse de rotation des pales.

Prendre la valeur de la tension aux bornes de la pile en vitesse 2 et 3

Prendre la valeur de l’intensité du circuit.

Coté Interrupteur Mesure d’intensité

Coté Interrupteur Mesure de tension

COUPLAGE EN SERIE :

Relevé des mesures

Vitesse du ventilateur	2	3
U en V
I en mA
P = U x I en mW

COUPLAGE EN DÉRIVATION :

Relevé des mesures

Vitesse du ventilateur	2	3
U en V
I en mA
P = U x I en mW

:

Testez le couplage en série et en dérivation avec deux éoliennes à 6 pales

Refaire les deux tableaux pour les éoliennes 3 pales

Comptes rendus&Conclusions :

Réaliser un document Libre office avec les tableaux et des graphiques qui résument les étapes 1, 2 et 3 puis conclure.